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                  ООО «Компаия «АРД»
                 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 
               ЗА КОНСТРУКЦИЯМИ

            из ПВХ–профилей

                                                                   03680. г.Киев, пр-т. 50-тия Октября, 2б
                                                                                Отдел сервиса:  (8044) 229-89-87
                                                                    г.Киев
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Уважаемый Заказчик,
Вы  приобрели  светопрозрачные конструкции,  изготовленные  в  соответствии  с требованиями ДСТУ Б В.2.7-15-99 из поливинилхлоридных профилей. Качество приобретённых  Вами конструкций соответствует действующим нормативным требованиям по тепло- и звукоизоляции, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности, устойчивости к агрессивным средам, что подтверждается соответствующими сертификатами.
         Достоинства самого высококачественного окна         могут быть реализованы или утеряны в зависимости от качества и правильности выполнения монтажа. Доверьте его исполнение специалистам, имеющим соответствующую лицензию на выполнение данных видов работ в соответствии с требованиями Приложения «К» к ДСТУ Б В.2.6-15-99, и предоставляющим гарантию на выполненные работы.
                        - места для смазки
                        ВНИМАНИЕ !  Наличие неисправностей в фурнитуре окон и дверей

                                                    может привести к травме. 

                             В этом случае необходимо прекратить дальнейшую эксплуатацию

         окна или двери, принять меры предосторожности и вызвать      представителей организации производившей монтаж, так как ниже перечисленные работы производятся  специалистами монтажных предприятий:

                                 - замена деталей фурнитуры

                                 - снятие с петель и навешивание створок окон

                                 - все регулировочные работы с фурнитурой,

                                   особенно нижних петель и ножниц



В процессе эксплуатации изделий необходимо выполнять обязательные требования:


· после монтажа изделий особое внимание уделите заделке строительных швов – контакт ПУ пены с внешним воздухом длительное время недопустим;

· не удаляйте распорные колодки, применённые во время монтажа;

· не позднее чем через 3 месяца после монтажа изделий удалите защитную плёнку, чтобы не допустить её высыхания на профиле окна;

· исключите попадание в подвижные детали фурнитуры окна абразивных частиц (песка, мела, строительного мусора и т.п.);

· не нагружайте створку окна или двери дополнительным весом;

· не прижимайте открытую створку к стене;

· не оставляйте между створкой и рамой никаких предметов;

· во избежание несчастных случаев при закрывании окна пользуйтесь только ручкой, не беритесь руками за створку или раму при закрывании;

· при сильном ветре не создавайте сквозняков и не оставляйте ручки окон в положении “открыто на поворот”; 

· окна изготовлены из твердого поливинилхлорида, устойчивого к воздействиям солнца, ветра, дождя и мороза. При длительных сроках эксплуатации они требуют минимального ухода;

· 
· уход за окнами заключается в своевременной очистке от загрязнений водоотводяших каналов рам и створок, наружных поверхностей рам, створок, стеклопакетов и уплотнителей и может быть выполнена при помощи бытовых  нейтральных  моющих средств, не имеющими в своем составе абразивных компонентов, растворителей (бензина, ацетона и т.п.) и кислот. Запрещается удаление налета пыли с поверхностей без применения воды и моющих средств, т.к. имеющиеся в слое пыли твердые частицы могут повредить поверхность и испортить внешний вид изделия; 

· уплотнители стекла и притвора изготовлены из EPDM (этилен-пропилен-димономер). Номинальный срок службы уплотнителей – не менее 10 лет. В процессе эксплуатации уплотнители необходимо периодически, не реже одного раза в год, очищать от загрязнений и смазывать. Смазка уплотнителей может быть выполнена с помощью Cosmo-карандаша для ухода за оконными уплотнителями, входящего в состав профилактического набора Cosmoklar (фирма Weiss GmbH, Германия)  или аналогичного;

· не рекомендуется мыть окна при отрицательных температурах, т.к. вода может попасть в подвижные детали фурнитуры и замерзнуть, что приведет к поломке фурнитуры; 
· Ваши окна оснащены фурнитурой, которая позволяет производить плавную регулировку усилия прижима створки к раме( см. рисунок «Регулируемые детали фурнитуры» данного руководства). Пределы регулировки +/- 0,5 мм от среднего положения. В режиме зимней эксплуатации рекомендуется более плотный прижим, а в режиме летней эксплуатации - менее плотный. Регулировка производится поворотом запорных роликов (цапф) шестигранным ключом № 4 на угол +/- 90 град от среднего положения, устанавливая желаемое усилие прижима. Т.к. эта регулировка не требует специальных навыков, она может быть выполнена заказчиком самостоятельно;
· повышенное, до 5 кГс, усилие  открывания-закрывания поворотных и поворотно-откидных  створок   в  начальном  периоде  эксплуатации  изделий  не  является  неисправностью, т.к. вызвано приработкой подвижных элементов фурнитуры;
· периодически, не реже одного раза в год, очищайте и смазывайте все подвижные детали фурнитуры (точки смазки указаны схематично на рисунке в начале настоящего руководства);
· Ваши новые окна обеспечивают высокую герметичность закрывания, поэтому не забывайте о своевременной вентиляции помещений. Проветривание помещений позволяет удалять из них избыточную влагу и вредные продукты жизнедеятельности человека.  Рекомендуется  открывать окна  для  проветривания  на  ограниченное  время (10 мин.) 2-5 раз в день;
·  обращаем Ваше внимание на то, что выпадение конденсата на стекле со стороны помещения не является нарушением эксплуатационных характеристик конструкции. Это явление вызвано тем, что влажность воздуха в помещении повышена, отсутствует вентиляция, понижена температура на поверхности ограждающей конструкции, выбранный Вами стеклопакет имеет недостаточное сопротивление теплопередаче. При незначительном запотевании можно использовать антиконденсатные салфетки, проветрить помещение, устранить источники повышенной влажности, обеспечить приток тёплого воздуха к окну от отопительных приборов. В других случаях необходимо оборудовать помещение системой приточно-вытяжной вентиляции;
· окна должны быть недоступны для открывания в помещениях, где есть дети или душевнобольные люди.
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